Verlaufsprotokoll der Installation der virtuellen Maschinen am

von Fogel Lijon

auf Logics-XPS-15

Serverinstallation

VM-ware Einstellungen:

Pfad der VM auf Host: "C:\Users\Lijon\Documents\VMs\Machines\ITS-HyperV\Serverman\Serverman"

Größe der Festplatte: 30 GB

Größe des Arbeitsspeichers: 4 GiB

Anzahl Prozessoren bzw. Kerne: 2

Netzwerkkarte: „Bridged“

BS-Version: Windows Server 2019 Standard

Rechnername: Serverman

IP-Adresse: 192.168.2.29

Subnetmaske: 255.255.255.0

DNS-Server: 127.0.0.1

Gateway: -

BN: Admin

PW: Admin12345

IPV6: Deaktiviert

Winupdate verschoben auf 16.11.2021

Firewalls (Domäne/Öffentlich/Privat): Abgeschaltet

Clientinstallation

VM-ware Einstellungen:

Pfad der VM auf Host: "C:\Users\Lijon\Documents\VMs\Machines\ITS-HyperV\Clientman\Clientman"

Größe der Festplatte: 20 GB

Größe des Arbeitsspeichers: 4 GiB

Anzahl Prozessoren bzw. Kerne: 2

Netzwerkkarte: „Bridged“

BS-Version: Win 10 Education N

BN: Admin

PW: Admin12345

Rechnername: Clientman

IP-Adresse: 192.168. 2. 29

Subnetmaske: 255.255.255.0

DNS-Server: 192.168.2.Hardwareportnummer des Servers

Gateway: -

IPV6: Deaktiviert

Winupdate verschoben auf Datum

Firewalls (Domäne/Öffentlich/Privat): Abgeschaltet)